附表一 **服务采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务基本内容及技术要求（对应用电方案） | 备注 |
| 1 | 国家添加剂中心及国家建材中心  高压新装设计 | **总体要求**  1.1按高压配电设计和安装规范以及国家相关法律法规和标准规定的要求进行设计。  1.2 具有电力设计丙级及以上资质。  1.3需到现场进行实地查勘，必要时需能够自行与电业局沟通。  1.4设计内容：  （1）供电容量：高压新装负荷总容量2000kva。  （2））供电方式：频率50赫兹，三相，10kv，电源数目2。  （3）用电类别：非居民照明。  1.5附加：  (1) 设计方应有高压电力设计经历，并有配合安装的能力。  （2）设计方负责各类材料送电业局审核工作，直至审核通过。  （3）连续送审3次以上不合格者，合同作废，我单位不承担任何赔偿责任。  （4）本需求仅为高压新装施工设计，不包含其他内容。 |  |