**2025年办公家具采购需求**

一、项目概况

本项目主要是采购我院办公家具，包含储物柜、书柜、文件柜、屏风位、职员椅、条桌、3人位沙发、密集柜、办公桌、办公椅、会议桌、会议椅、茶几、洽谈桌等类型的办公家具。具体技术参数要求及示意图详见清单，清单附后。

二、评分办法

1、商务部分F1 (20%)

（★①（2分）营业执照复印件。★②（2分）法定代表人授权书。★③（2分）信用证明文件。④（4分）提供承诺函：承诺履约保证金为合同总价的3%，合同签订后支付给采购单位，按期交货且验收合格后退还，承诺得4分，不承诺不得分。⑤（4分）提供承诺函：承诺违约金合同总价的20%，中标人不能在合同签订后7个工作日按期交付货物的或采购人验收发现有不合格的，采购人可立即终止合同并要求中标人偿付该货款的20%作为违约金，承诺得4分，不承诺不得分。⑥（3分）过往业绩展示（3分，一项得1分，以货物成交合同证明）⑦（3分）提供承诺函：现场安装、调试响应，响应速度最快的得3分，其余不得分。（①~③为带★项，不得缺失，缺一项即取消遴选资格。）

1. 技术部分F2 (50%)

家具主要技术要求

1. **储物柜**

1、规格材质：四层8门。冷轧钢板，防腐处理，强度高、刚性好、不变形。

2、尺寸：800\*400\*1800mm。

**二、书柜、文件柜**

1、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作；板材厚度均≥18mm；下开门柜内配1片层板，上开门柜内配2片层板。

▲2、基材：ENF级刨花板，甲醛含量≤0.025mg/100g，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥2100MPa，表面胶合强度≥1.1,含水率≤5%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%；（**需提供以上项目带有 CMA标识的第三方检测报告复印件证明，原件备查**）

3、封边：采用≥1 mm同色PVC加热胶熔封边；

4、尺寸：1200\*400\*2000mm，

**三、屏风位**

1、屏风结构：采用全铝合金框架结构，屏风为铝合金框架,表面处理采用高温喷涂工艺，不易刮花及褪色，装饰条为氧化铝色，屏风厚度采用厚薄相接25MM+45MM,侧屏厚度25MM，正面屏风厚度45MM，屏风面板采用≥5毫米多层实木板，木板颜色为胡桃木色；具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱等优点，表面哑光效果持久，胶粘剂采用白胶，性能可靠持久；遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形, 屏风顶部为5mm厚条纹磨砂玻璃；

2、台面饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作；颜色为胡桃木色，台面面板厚度≥25mm，

▲3、基材：优质环保ENF级刨花板，甲醛含量≤0.025mg/100g，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥2100MPa，表面胶合强度≥1.1,含水率≤5%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%；（**需提供以上项目带有 CMA标识的第三方检测报告复印件证明，原件备查**）

4、封边：桌面板采用2mm优质PVC封边,封边机制作;

5、副柜：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作；板材厚度≥18mm，优质环保ENF级刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，密度高，不变形；防腐化学处理，强度高、刚性好、比重合理；采用1mm优质PVC封边,封边机制作;另外配置三抽柜，和键盘板，主机托。

6、工艺要求：木材干燥至低于9%的含水量。产品外表的倒棱,圆角,圆线均一致,零部件结合严密牢固;面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。优质五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

7、尺寸：1500\*1400\*1100mm。

1. **职员椅**

1、面料：三防网布：防水、防污、阻燃、透气、柔软舒适

2、椅背：尼龙背框+腰包；腰包自动伸缩；久坐不累，椅背宽度为：480mm，高度540mm。

3、扶手：灰色方形固定扶手；扶手软硬适中，手感舒适；承重≥65kg，扶手宽度为80mm，高度275mm。

4、座板：板绵一体热压成型，软硬适中；久坐不变形≥90%，坐板深度为500mm，宽度510mm。

5、机构：升降+倾仰；尾板加厚4.0MM设计，长时间使用安全，不变形

6、气杆：三弘四级气杆；氮气纯度99.9%，氮化处理，更安全

7、脚架：340灰色脚架；灰色喷涂；承重≥360kg，脚架直径为640mm。

8、脚轮：6寸加大静音尼龙轮；负重≥105kg、≥98000次水平转动无损坏。

9、尺寸：645\*640\*960mm

**五、条桌**

1、饰面料：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱等优点，表面哑光效果持久。

2、基材：ENF级刨花板，甲醛含量≤0.025mg/100g，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥2100MPa，表面胶合强度≥1.1,含水率≤5%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%；（需提供以上项目带有 CMA标识的第三方检测报告复印件证明，原件备查）

3、台面板露边处采用≥2mm同色PVC加热胶熔封边；

4、工艺要求：木材干燥至低于9%的含水量。产品外表的倒棱,圆角,圆线均一致,零部件结合严密牢固。面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

5、尺寸：2100\*600\*760mm

**六、 3人位沙发**

1、饰面：采用西皮饰面，皮质柔软，透气性强。

2、海绵：采用PU成型45P比发泡海绵。

3、框架：采用实木制作，经防腐、防虫等化学处理。

4、扶手：采用天然胡桃木皮贴面，木皮厚度为0.6mm以上，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

5、油漆：采用环保耐磨聚脂漆，五底三面工艺。油漆色泽均匀，所有手能触摸处，光滑无毛刺、无颗粒、漆膜光滑，漆膜硬度可达3H以上，耐磨、耐酸碱、耐热性好。无皱皮、气泡、渣点、发粘和漏漆现象；边缘及立面无流挂现象。

 6、尺寸：2000\*800\*850mm

**七、书柜、文件柜**

1、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作；台面面板厚度≥25mm，其他板材厚度均≥18mm；开门柜内配1片层板。

▲2、基材：ENF级刨花板，甲醛含量≤0.025mg/100g，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥2100MPa，表面胶合强度≥1.1,含水率≤5%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%；**（需提供以上项目带有 CMA标识的第三方检测报告复印件证明，原件备查）**

3、封边：台面处采用≥2 mm同色PVC加热胶熔封边；其他采用≥1 mm同色PVC加热胶熔封边；

4、尺寸：900\*400\*800

**八、密集柜**

▲1、结构要求：密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体(包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零部件组合而成。（**需提供带有 CMA标识的第三方检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：GB/T 13667.3-2013，原件备查**）

2、传动机构要求

▲2.1传动轴：采用国标45#冷拉实心圆钢。（**需提供带有 CMA标识的第三方检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：GB/T 4336-2016，原件备查**）

▲2.2链轮：采用国标45#钢，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火。（**需提供带有 CMA标识的第三方检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：GB/T 3177-2018、GB/T 230.1-2009，原件备查**）

▲2.3轴承：采用E级，P204托架双排滚珠轴承。（**需提供带有 CMA标识的第三方检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：GB/T 3177-2018、GB/T 230.1-2009，原件备查**）。

▲2.4链条：采用φ8.5节距，12.7FR420精制滚珠链条。（**需提供带有 CMA标识的第三方检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：GB/T 3177-2018、GB/T 230.1-2009，原件备查**）

2.5 12根加强筋铸铁滚轮：采用HT20-40，铸铁，经加工成型，未加工表面喷涂环保油漆。（需提供铸铁滚轮带有 CMA标识的检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：GB/T 230.1-2018）。

2.6连接钢管：采用φ20实心45#圆钢，表面镀锌防腐处理。（**需提供连接钢管带有 CMA标识的检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：GB/T 4336-2016，原件备查）**。

▲2.7紧固件：电镀处理 **（需提供紧固件带有 CMA标识的检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：QB/T 4767-2014，原件备查）**。

3、底盘要求：底盘为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度≥2.5mm冷轧钢板，压制成槽型。（**提供权威检测机构出具的底盘带有 CMA标识的检测报告复印件及网上查询截图，检测依据：QB/T 4767-2014，原件备查**）。

▲4、导轨要求：导轨采用≥18\*18mm实心方钢，外焊≥2.0mm厚外壳。（提供权威检测机构出具的导轨检测报告及网上查询截图，检测依据：GB/T 11170-2008**，原件备查**）。

▲5、立柱要求：采用≥1.2mm优质冷轧钢板一次性成型制作工艺。（**提供权威检测机构出具的立柱(压筋)检测报告及网上查询截图，检测依据：QB/T 4767-2014，原件备查**）。

6、搁板、挂板要求

▲6.1搁板（压筋）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，每层搁板采用双面组合结构，增加承载能力。（**提供权威检测机构出具的搁板(压筋)检测报告及网上查询截图，检测依据符合：QB/T 4767-2014，原件备查**）。

▲6.2挂板（压筋）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾。（**提供权威检测机构出具的挂板(压筋)检测报告及网上查询截图，检测依据：QB/T 4767-2014，原件备查**）

7、门板：采用厚度≥0.8mm冷轧钢板。

8、摇手体要求：圆盘式（或7字型）摇手：手感好，造型美观大方，做工精细。摇把为可折叠式，内装伸缩弹簧，使用时，往外轻拉即弹直；不使用时，将摇把提起往内折起即可。圆盘表面耐腐蚀要求，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级。

9、产品的全部钣金件均应经过严格的酸洗、除锈、磷化等多道工序处理。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能应符合GB/T13667.3要求。喷涂无死角。零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。漆膜附着力不低于GB/T1720规定的2级指标。塑膜厚度不小于60μm,防锈能力优良。

**九、办公桌**

1、饰面料：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱等优点，表面哑光效果持久。

▲2、基材：ENF级刨花板，甲醛含量≤0.025mg/100g，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥2100MPa，表面胶合强度≥1.1,含水率≤5%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%；**（需提供以上项目带有 CMA标识的第三方检测报告复印件证明，原件备查**）

3、台面板露边处采用≥2mm同色PVC加热胶熔封边；其他采用≥1 mm同色PVC加热胶熔封边；

4、工艺要求：木材干燥至低于9%的含水量。产品外表的倒棱,圆角,圆线均一致,零部件结合严密牢固。面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。优质五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

5、尺寸:1800\*900\*770

**十、会议桌**

1、饰面料：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱等优点，表面哑光效果持久。

▲2、基材：ENF级刨花板，甲醛含量≤0.025mg/100g，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥2100MPa，表面胶合强度≥1.1,含水率≤5%，2h吸水厚度膨胀率≤1.2%；（**需提供以上项目带有 CMA标识的第三方检测报告复印件证明，原件备查）**

3、台面板露边处采用≥2mm同色PVC加热胶熔封边；

4、工艺要求：木材干燥至低于9%的含水量。产品外表的倒棱,圆角,圆线均一致,零部件结合严密牢固。面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。优质五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

5、尺寸：150×35×77cm

 **十一、会议椅**

1、加粗双层钢框架；座椅高透PET材质；坐垫PU防水、防污材质。

2、尺寸:200\*340\*290mm；

**十二、会议椅（圆凳升降滚轮）**

1、配备经认证的气杆；底部为圆盘，高度40-55cm可调。

2、直径:320mm；

**十三、会议椅（木质靠背）**

1、基材： 采用优质橡胶木制作，甲醛含量≤0.025mg/m³，材质厚重，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大手感光滑，细腻，无开裂、破损；受潮不易变形，也耐腐蚀，牢固，断裂强度高、抗震能力特别强，使用寿命长。

1. 油漆：采用优质环保聚酯漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆（环保聚酯漆），五遍底漆三遍面漆，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，防火，耐污、耐酸等；
2. 高：62厘米；

**十四、会议椅（木质圆凳）**

1、基材： 采用优质橡胶木制作，甲醛含量≤0.025mg/m³，材质厚重，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大手感光滑，细腻，无开裂、破损；受潮不易变形，也耐腐蚀，牢固，断裂强度高、抗震能力特别强，使用寿命长。

2、油漆：采用优质环保聚酯漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆（环保聚酯漆），五遍底漆三遍面漆，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，防火，耐污、耐酸等；

**十五、方茶几**

1、饰面：采用天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm以上，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

2、基材：ENF级多层实木板，甲醛含量≤0.025mg/m³

3、油漆：采用环保耐磨聚脂漆，五底三面工艺。油漆色泽均匀，所有手能触摸处，光滑无毛刺、无颗粒、漆膜光滑，漆膜硬度可达3H以上，耐磨、耐酸碱、耐热性好。无皱皮、气泡、渣点、发粘和漏漆现象；边缘及立面无流挂现象。

4、尺寸：600\*600\*450mm

**十六、茶几（干泡台，配1+2椅）**

1、饰面：采用天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm以上，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

2、基材：ENF级多层实木板，甲醛含量≤0.025mg/m³

3、油漆：采用环保耐磨聚脂漆，五底三面工艺。油漆色泽均匀，所有手能触摸处，光滑无毛刺、无颗粒、漆膜光滑，漆膜硬度可达3H以上，耐磨、耐酸碱、耐热性好。无皱皮、气泡、渣点、发粘和漏漆现象；边缘及立面无流挂现象。

4、尺寸：1000\*600\*720mm

**十七、书柜、文件柜**

1、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作；板材厚度均≥18mm；下开门柜内配1片层板，上开门柜内配2片层板。

2、基材：ENF级多层实木板，甲醛含量≤0.025mg/m³,密度高，不变形；防腐的化学处理，强度高、刚性好、比重合理，达到国际握钉力测试标准；

3、封边：采用≥1 mm同色PVC加热胶熔封边；

4、尺寸：2400\*350\*2000mm

**十八、大班台**

1、饰面：采用优质实木制作，甲醛含量≤0.025mg/m³

2、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

3、木材干燥至低于10%的含水量。

4、台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

5、面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

6、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

7、尺寸：大班台1800\*900\*760mm；边柜1200\*400\*700mm

**十九、大板椅**

1、饰面：采用优质西皮饰面，皮质柔软，透气性强。

2、海绵：采用PU成型45比发泡海绵，回弹力＞90%，高回弹，韧性好。

3、椅板：采用约1.5mm夹板8层热压成型，经防腐、防虫等化学处理。

4、脚架：340灰色脚架；灰色喷涂；承重≥360kg，脚架直径为640mm。

5、脚轮：6寸加大静音尼龙轮；负重105kg、98万次转动无损坏

6、尺寸：600\*650\*960mm

**二十、桌前椅**

1、面料：三防网布：防水、防污、阻燃、透气、柔软舒适；面料可选

2、椅背：尼龙背框+腰包；腰包自动伸缩；久坐不累，480mm，高度540mm。

3、扶手：方形固定扶手；扶手软硬适中，手感舒适；承重≥65kg

4、座板：板绵一体热压成型，软硬适中；久坐不变形≥90%，座深为500mm，座面到地面高度：450mm

5、脚架：黑色弓形\闪银弓形架；管壁厚度：约2.0mm；承重≥220kg

6、单张净重：约12.5kg

7、630\*600\*970mm

**二十一、洽谈桌（配6圆凳）**

1、饰面：采用天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm以上，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

2、基材：采用ENF级多层实木板，甲醛含量≤0.025mg/m³，板材密度高，不易变形.

3、油漆：采用环保耐磨聚脂漆，五底三面工艺。油漆色泽均匀，所有手能触摸处，光滑无毛刺、无颗粒、漆膜光滑，漆膜硬度可达3H以上，耐磨、耐酸碱、耐热性好。无皱皮、气泡、渣点、发粘和漏漆现象；边缘及立面无流挂现象。

4、尺寸：1600\*800\*750mm

**二十二、会议椅（网布）**

1、面料：三防网布：防水、防污、阻燃、透气、柔软舒适；面料可选

2、椅背：尼龙背框+腰包；腰包自动伸缩；久坐不累，480mm，高度540mm。

3、扶手：方形固定扶手；扶手软硬适中，手感舒适；承重≥65kg

4、座板：板绵一体热压成型，软硬适中；久坐不变形≥90%，座深为500mm，座面到地面高度：450mm

5、脚架：黑色弓形\闪银弓形架；管壁厚度：约2.0mm；承重≥220kg

6、单张净重：约12.5kg

7、尺寸：645\*630\*960mm

评分标准：以上每个小点能做到无偏离响应的得0.35分（共100个，计35分），带“▲”标志的能做到无偏离响应的得1分（共15个，计15分）。

**注：以上未注偏差的尺寸，允许偏差均为±20mm**

1. 价格部分F3 (30%)

本项目最高限价为：¥400000元。各潜在供应商根据项目要求进行报价。

三、**备注：**

**营业执照等证明文件复印件：**①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

**单位授权书：**①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

**信用记录查询结果：**①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组 通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

**评分标准**

本遴选项目满分为100分。各投标人的总评分=F1+F2+F3，其中商务分F1为20分， 技术分F2为50分,价格分F3为30分。各投标人的总评分=F1+F2+F3。价格分采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为遴选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：遴选报价得分=（遴选基准价／供应商报价）×价格权值×100

各评委取各自总评分最高者作为推荐中标合作供应商，最后中标供应商以评委组投票数最高者最终确认。