附表一 **服务采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务基本内容及技术要求（对应用电方案） | 备注 |
| 1 | 国家添加剂中心及国家建材中心临时施工用电高压增容设计 | 1. **总体要求**

1.1按高压配电设计和安装规范以及国家相关法律法规和标准规定的要求进行设计。1.2需到现场进行实地查勘，必要时需能够自行与电业局沟通。1.3设计内容：（1）由原200kva容量高压增容至500kva，频率50赫兹，三相。（2）用电类别：非工业。1.4附加： (1) 设计方应有高压电力设计经历，并有配合安装的能力。（2）合同签订后，应能确保设计通过电业局审核。 |  |