|  |
| --- |
| **附件****2019年**福建省产品质量检验研究院**专项修缮施工**工程**项目** |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 内容及要求 | 基地 |
| 1 | 修缮 | 配电室配电器改造 | 对配电房老旧配电柜进行更新改造。 | 　院本部 |
| 2 | 修缮 | 马尾A楼电梯机房、水泵房、发电机房改造等 | 对原有机房等未粉刷墙面进行粉刷 | 　马尾基地 |
| 3 | 修缮 | 5#、2#楼下电动车棚地面改造 | 电动车棚地面偏低，铺设水泥加高改造 | 　院本部 |
| 4 | 修缮 | 马尾C号楼玻璃破损维修 | C号楼钢化玻璃破损10片，玻璃所在位置较高，需有专用登高设备。 | 　马尾基地 |
| 5 | 修缮 | 电机试验大厅降温改造 | 马尾电机大厅内层高约15米，层高较高，玻璃窗多，阳光直接射入大厅，特为降低温度，减少阳光照射，计划对电机大厅内二、三层窗户玻璃贴晒隔热膜，并在大厅内安装几组排风装置，以便排风降温。 | 　马尾基地 |
| 6 | 修缮 | 马尾A号楼电子所实验室内部装修工程 | 对303、304间的隔墙打通简修，满足电池实验室发展调整;2）对605、606间的隔墙打通简修，为2019年新上软件实验室机房安装等预留空间。 | 　马尾基地 |
|
| 7 | 修缮 | 1号楼附楼后面露天成套仓库增加设施 | ①地面平整（建议水磨地面），②吊扇三台，③玻璃窗户，④增设栅栏及栅栏门。 | 　院本部 |
| 8 | 修缮 | 10kA、50kA）控制室和120kA控制室改造 | （10kA、50kA）控制室和120kA控制室的地面进行绝缘防静电处理和环境提升，拟用PVC全钢防静电地板进行改造，预计面积约80平方和30平方。 | 　院本部 |
| 9 | 修缮 | 实验室地面改造 | 卫浴实验室（80㎡）和消防实验室（80㎡）经水浸泡后出现地板腐烂。现要求地面进行改造。 | 　杨南基地 |
| 10 | 修缮 | 管路排水 | 新到设备，加装管路，全部水箱设备均能快速排水。 | 　杨南基地 |
| 11 | 修缮 | 不燃性实验室改造 | 不燃性通风厨配套试验台面改造，以便于安装通风厨和不燃性设备。 | 　杨南基地 |
| 12 | 专项 | 马尾B号楼安装窗帘 | 新楼办公室及实验室安装窗帘 | 　马尾基地 |
| 13 | 专项 | 马尾A楼周边路面铺设沥青 | A#楼是水泥路面，进行白改黑改造铺设沥青。 | 　马尾基地 |